**VRF V8 SERİSİ**



|  |  |
| --- | --- |
| Tip | V8 Serisi VRF |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 25.2 ~ 112 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 27 ~ 123,5 |
| Net boyutlar (G×Y×D)(mm) | (940x1760x825)~(1880x1760x825) |
| Net ağırlık / kilogram) | 195 ~ 428 |
| Ses basıncı seviyesi dB(A) | 40 ~ 67 |
| Soğutucu Tipi | R410A |
| Ortam sıcaklığı çalışma aralığı(Soğutma)(℃) | -15 ~ 55 |
| Ortam sıcaklığı çalışma aralığı(Isıtma)(℃) | -30 ~ 30 |
| 8-120HP kapasite aralığı | 8-120HP kapasite aralığı |
| Tamamen ShiledBox   | Tamamen ShiledBox |
| Yeni HyperLink bağlantısı   | Yeni HyperLink bağlantısı |
| META 2.0 teknolojisi | META 2.0 teknolojisi |
| Zen Air 2.0 teknolojisi | Zen Air 2.0 teknolojisi |
| Doktor m.  2.0 teknolojisi | Doktor m. 2.0 teknolojisi |
| Modül, kompresör, fan ve sensör dörtlü yedekleme çalışma teknolojisi | Modül, kompresör, fan ve sensör dörtlü yedekleme çalışma teknolojisi |