**YÜKSEK STATİK BASINÇLI KANALLI**



Harici statik basınç 280Pa’ya kadar olabilir, hava beslemesi için maksimum uzunluk 6.5m yükseklikte yaklaşık 14m’dir. Çift cidarlı drenaj tavası, tavanlar için çift koruma sağlar.

* Esnek kanal tasarımı ve rahat kurulum
* Çift cidarlı drenaj tavası
* Esnek kontrol ve bakım için uygun
* 750mm pompa kafalı tahliye pompası isteğe bağlıdır

##### Esnek Kanal Tasarımı

Harici statik basınç 196Pa’ya (71 ila 160 modelleri) veya 280Pa’ya (200 ila 560 modelleri) kadar olabilir. Hava beslemesi için maksimum uzunluk 6,5 m yükseklikte yaklaşık 14 m’dir. 420 mm kalınlığında (71-160 modelleri) gövde ile tavanın üstünde gereken minimum mesafe 450 mm’dir.

##### Çift Cidarlı Drenaj Tavası

Çift cidarlı drenaj tavası, tavanlar için çift koruma sağlar (71 ila 160 modelleri ve 400 ila 560 modelleri).

##### Kolay Kurulum

EXV iç ünitenin içine sabitlenmiştir (71 ila 160 modelleri), ekstra bağlantı gerektirmez. Standart filtre, alttan aşağıya doğru çıkarılabilen alüminyum bir çerçeveye (modeller 71 ila 280) yerleştirilmiştir. Hava giriş / çıkış kanalı bağlantısı için flanş standarttır.