**UZAKTAN KUMANDA**



**RM05B**

**Tek Ünite Çalışması Basitleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü**

MODEL NUMARASI: RM05B

BEYAZ RENK

* Tek ünite çalışması
* Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü
* Eco Mod
* Gece Sessiz Çalışma Modu
* Ekran Kapama
* Günlük Zamanlayıcı
* Klavye Kilidi
* Batarya : 1.5V (LR03/AAA) × 2

Arka plan ışığı ekranı, kompakt boyut Modu: Otomatik, Soğuk, Kuru, Isı, Yalnızca fan Tek tuş 26 ℃ Klavye kilitleme Adres ayarı Beni takip et V4 + R otomatik mod

**Otomatik Mod**

Otomatik mod, V4 + R sistemi için özel olarak tasarlanmıştır. İç sıcaklık ve ayarlanan sıcaklık arasındaki sıcaklık farkına göre soğutma ve ısıtma modu arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.

**Arka Plan Işığı**

Arka plan ışığı, kullanıcıların cihazı karanlık bir odada çalıştırmasına olanak tanır. Bir düğmeye basıldığında cihaz yanar ve belirli bir işlem tamamlandığında kapanır.

**Adres Ayarı**

Makinenin otomatik adresleme işlevine ek olarak kullanıcılar iç ünitenin adresini RM05B kablosuz uzaktan kumandada ayarlayabilir.

**RM12D**

**Tek Ünite Çalışması Basitleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü**

MODEL NUMARASI: RM12D

BEYAZ RENK

* Tek ünite çalışması
* Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü
* Eco Mod
* Gece Sessiz Çalışma Modu
* Ekran Kapama
* Günlük Zamanlayıcı
* Klavye Kilidi
* Batarya : 1.5V (LR03/AAA) × 2

Arka plan ışığı ekranı, kompakt boyut Modu: Otomatik, Soğuk, Kuru, Isı, Yalnızca fan Tek tuş 26 ℃ Klavye kilitleme Adres ayarı Beni takip et V4 + R otomatik mod

**Otomatik Mod**

Otomatik mod, V4 + R sistemi için özel olarak tasarlanmıştır. İç sıcaklık ve ayarlanan sıcaklık arasındaki sıcaklık farkına göre soğutma ve ısıtma modu arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.

**Arka Plan Işığı**

Arka plan ışığı, kullanıcıların cihazı karanlık bir odada çalıştırmasına olanak tanır. Bir düğmeye basıldığında cihaz yanar ve belirli bir işlem tamamlandığında kapanır.

**Adres Ayarı**

Makinenin otomatik adresleme işlevine ek olarak kullanıcılar iç ünitenin adresini RM05B kablosuz uzaktan kumandada ayarlayabilir.

**Beni takip et**

Beni takip etme fonksiyonu ile, uzaktan kumandadaki dahili sıcaklık sensoru sıcaklığı otomatik olarak ayarlar ve iç üniteye göndererek odayı daha rahat hale getirir.