**DUVAR TİPİ**

Otomatik Dönüş Panjuru işlevi, hava yönünün seçilen moda karşılık gelmesini sağlar. Kolay erişim için ön panel çıkarılabildiğinden kolay bakım gerçekleştirilmiştir. Çok bağlantılı çıkış borusu yöntemi: sol \ sağ \ arka, farklı odaların ihtiyacını karşılar.

* Yüksek verimlilik ve düşük ses çalışması
* Kolay kurulum: Su borusu ve soğutucu akışkan borusu aynı tarafta
* 1.5kW ile 9kW arasında geniş kapasite aralığı

##### Yüksek verimlilik ve düşük ses

M tipi ürünler DC fırçasız fan motoru benimser. Üniteler daha yüksek verimlilik ve daha düşük ses seviyesinde çalışır.

##### Kolay kurulum

Çok yönlü soğutucu çıkış borusu: sol \ sağ \ arka, kurulum için daha esnek. EXV dahili iç ünite, kompakt boyuttadır. Kararlı ve kurulumu kolay yeni tip sabitleme plakasını benimser.

##### Hassas akış kontrolü

2000 kademeli bir eleman mekanik genleşme valfi, az modülasyon gürültüsü üretirken hassas akış kontrolü sağlar.