**YER TAVAN TİPİ**



Tavan ve Döşeme, tavana yatay olarak veya duvara dikey olarak monte edilebilir. İnce ve zarif yapı tasarımı kolay kurulum sağlar.

* İnce ve zarif yapı tasarımı kolay kurulum sağlar
* İki yönlü otomatik salınım – dikey ve yatay
* Otomatik salınım ve geniş açılı hava akışı
* EXV hassas akış kontrolü sağlar
* Daha düşük çalışma gürültüsü

##### Kolay Kurulum

İnce ve zarif yapı tasarımı kolay kurulum sağlar. Tavan çok dar olsa bile tavanın köşesine monte edilebilir.

##### Otomatik Dönüş ve Geniş Açılı Hava Akışı

İki yönlü otomatik salınım – dikey ve yatay. Ünitenin nerede kurulursa kurulsun daha rahat hava sirkülasyonu sağlamak için daha geniş hava akışı dağılımını sağlayan yatay hava deşarjı aralığı genişletilir. Üç hava akış hızı: düşük, orta ve yüksek; çift ​​hava kılavuzları.

##### Daha rahat

EXV çalışırken hassas akış kontrolü, düşük modülasyon gürültüsü sağlayarak elektrikli genleşme valfini benimser. Düşük gürültü işlemleri; minimum 36 dB (A). Çok kanatlı fan ve hava kılavuzu tasarımı sayesinde daha düzgün hava akışı ve daha az türbülans.