 **DUVAR TİPİ KLİMALAR**

MULTİ SİSTEM KLİMALAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R410 - Multi Sistem İç Ünite** | | | |
| **Ürün** | **Kapasite (BTU/h)** | | **Üre�m Yeri** |
| **Ürün Kodu** | **Soğutma** | **Isıtma** |
| **İç Ünite** | XTXN25U | 9.000  (3.500~11.000) | 10.000  (2.800~11.500) | Çin |
| XTXN35U | 12.000  (3.700~14.000) | 13.000  (3.000~14.400) |
| XTXN50U | 18.000  (6.200~20.900) | 19.000  (4.700~23.000) |
| XTXN71U | 24.000  (9.100~26.900) | 25.000  (5.500~30.000) |
|  | **R410 - Multi Sistem Dış Ünite** | | | |
| **Dış Ünite** | 2XMX50A | 5 kW  (18.000 btu/h) | Çoklu Bağlantılardaki Cihaz Kapasiteleri İçin Lütfen Kombinasyon Tablolarına Bakınız. | Çin |
| 3XMX80A | 8 kW  (27.000 btu/h) |
| 4XMX105A | 10.5 kW  (36.000 btu/h) |
| 5XMX125A | 12,5 kW  (42.000 btu/h) |

### DC INVERTER SERİSİ KOMPRESÖR

Yenilikçi Dayrelax klimalar, yüksek performansı ve sezonsal inverter özelliğiyle konforunuzu artırmak için her ihtiyacınıza cevap veriyor.

Ürün Özellikleri

* 1 dış ünite ile 2 ila 5 iç üniteye kadar bağlantı olanağı
* Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre daha tasarruflu
* Inverter kontrol ile enerji tasarrufu sağlaya bilme
* Tüm iç üniteleri birbirinden bağımsız şekilde kumanda edebilme
* -15 derecede bile yüksek performansla ısıtma özelliği
* Minimum -15 ve maksimum +30 derecede çalışabilme özelliği