**TEK YÖNLÜ KASET**

Kompakt tasarım, minimum 153 mm kalınlığa sahip ultra ince gövde, özellikle lobiler ve küçük toplantı odaları gibi dar tavanlar için uygundur. Yüksek kaliteli hava için ayrılmış taze hava giriş portu rahat ve sağlıklı bir ortam yaratır.

* Min. 153mm kalınlık
* Yüksek kaldırma pompası
* Temiz hava, gelişmiş hava kalitesi

##### Min. 153mm Kalınlık

Kompakt tasarım, minimum 153 mm kalınlığa sahip ultra ince gövde

##### Yüksek kaldırma pompası

750mm ön kafalı standart dahili drenaj pompası

##### Temiz Hava, Geliştirilmiş Hava Kalitesi

Yüksek kaliteli hava için ayrılmış taze hava giriş portu rahat ve sağlıklı bir ortam yaratır